# Sausā uzsūkšana

## Nosēdušos putekļu uzsūkšana

Lai ieslēgtu vakuumsūcēju, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 1.

Lai izslēgtu vakuumsūcēju, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 0.

## Putekļu sūkšana no darbojošiem elektriskajiem instrumentiem (skatīt attēlu L)

- Ja no vakuumsūcēja izplūstošais gaiss tiek izvadīts darba telpā, tajā jānodrošina pietiekošs gaisa apmaiņas līmenis. Ievērojiet attiecīgus nacionālos priekšrakstus.

Vakuumsūcējā ir iebūvēta kontaktligzda elektriskajiem (4) instrumentiem. Šai kontaktligzdai var pieslēgt ārēju elektroinstrumentu. Nepārsniedziet kontaktligzdai pievienojamā elektroinstrumenta maksimālo pieļaujamo jaudu.

Uzstādiet kombinēto uzsūknēšanas adapteri (25) (skatīt B attēlu).

Ievietojiet kombinēto uzsūknēšanas adapteri (25) elektriskajam instrumentam paredzētajā ekstrakcijas ligzdā.

Lai vakuumsūcējā ieslēgtu automātiskās palaišanas/izslēgšanas funkciju, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 1+.

Lai vakuumsūcēju iedarbinātu, ieslēdziet elektroinstrumentu (4), kas pievienots kontaktligzdai. Vakuumsūcējs ieslēdzas automātiski.

Lai beigtu darbu, izslēdziet elektroinstrumentu.
Automātiskā ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija darbojas līdz 15 sekundēm, lai no uzsūkšanas šļūtenes nosūktu atlikušos putekļus.

Lai vakuumsūcēju izslēgtu, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 0.

### Ekstrakcijas sistēmas izmantošana (piederums)

Pievienojiet uzsūkšanas sistēmu pie uzsūkšanas (29) šļūtenes.

Lai uzsūktu putekļus virs uzsūkšanas sistēmas pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 1.

Piespiediet uzsūkšanas sistēmu pie sienas un ieslēdziet elektroinstrumentu. Uzsūkšanas sistēma automātiski pielīp, jo rodas negatīvs spiediens.

Izslēdziet elektroinstrumentu un uzmanīgi noņemiet uzsūkšanas sistēmu no sienas.

Lai vakuumsūcēju izslēgtu, pagrieziet galveno slēdzi (2) pozīcijā 0.