# Pemasangan

- Selalu lepas steker dari stopkontak sebelum melakukan perawatan atau pembersihan, melakukan penyetelan, mengganti bagian aksesori, atau meletakkan alat pengisap. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk menghindari penyalaan alat pengisap yang tidak diinginkan.

Memasang aksesori alat pengisap
Memasang slang isap
Memasang/melepas kantong plastik (pengisapan debu kering)
Memasang/melepas kantong filter fleece (pengisapan debu kering)
Mengaitkan L‑Boxx
Memasang braket pemandu yang dapat diperpanjang (aksesori)