# Automaattinen/manuaalinen suodattimen puhdistus (katso kuva M)

## Automaattinen suodattimen puhdistus

Huomautus: automaattinen suodattimen puhdistus on vakioasetuksena, kun pölynimuri kytketään päälle.

LED-merkkivalo A (5) palaa jatkuvasti.

Automaattisessa suodattimen puhdistuksessa laakalaskossuodatin (34) puhdistetaan 15 sekunnin välein kahdella ilmapulssilla (sykkivä ääni).​

Suodattimen puhdistuksen säännöllinen käyttö pidentää suodattimen käyttöikää.

Suodattimen käyttöiän maksimoimiseksi deaktivoi automaattinen suodattimen puhdistus vain poikkeustapauksissa, kuten märkäimuroinissa.

## Manuaalinen suodattimen puhdistus

Paina manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7), kun haluat suorittaa manuaalisen suodattimen puhdistuksen. Laakalaskossuodatin (34) puhdistetaan kahdella ilmapulssilla. Valkoinen LED-merkkivalo M (6) palaa 2 sekuntia. Seuraavan ilmapulssin voi laukaista, kun LED-merkkivalo M (6) sammuu. Paina sitä varten uudelleen manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7).

Huomautus: huomioi puhdistaessasi suodattimen manuaalisesti, että painiketta tulee painaa 2–3 sekunnin välein. Jos painat manuaalisen suodattimen puhdistuksen painiketta (7) liian lyhyin välein, tämä johtaa pölynimurin ylikuumenemissuojan aktivitumiseen. Ylikuumenemissuoja deaktivoituu automaattisesti jonkin ajan kuluttua katso Vikojen korjaus.

Kun haluat kytketä manuaalisen suodattimen puhdistuksen pois päältä, paina automaattisen suodattimen puhdistuksen painiketta (8).

Pinnaltaan likainen laakalaskossuodatin on täysin toimintakykyinen. Laakalaskossuodatinta ei kannata puhdistaa manuaalisesti koputtelemalla tai puhaltamalla ja tämä voi jopa rikkoa suodattimen.