# Plastkoti sisseasetamine/eemaldamine (kuivimemine) (vaata joonist F)

Avage mõlemad lukustid (15) ja võtke tolmuimeja ülaosa (12) ära.

Kuivimemiseks asetage plastkott (32) anumasse (1).

Asetage plastkott (32) anumasse (1) täiteavaga üleval.

Kontrollige, et plastkott (32) liibuks täielikult anuma (1) seintele.

Pöörake plastkoti (32) ülejäänud äär üle anuma (1) serva. Jälgige, et plastkoti toetusjoon on anuma serval ja õhu läbilaskeavad (33) jäävad anumasse.

Asetage tolmuimeja ülaosa (12) jälle peale ja sulgege tolmuimeja lukustitega (15).

- Jälgige, et imur oleks alati hästi suletud.

Sulgege plastkott enne selle äravõtmist. Tõmmake kott ülevalt kokku ja kasutge koti kinnisõlmimiseks linti.