# Eliminar falhas

- Se ocorrer uma avaria (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A avaria tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema | Solução
--- | ---
A turbina de aspiração não liga. | Verificar o cabo de corrente elétrica, ficha de rede, fusível, tomada e sensores de nível de enchimento (45).
O interruptor principal (2) se encontra em "Sistema automático de Partida/Parada". Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4).
A turbina de aspiração desliga. | Na aspiração de líquidos os indicadores LED A e M piscam lentamente e em simultâneo. Esvaziar o depósito (1).
Na aspiração a seco os indicadores LED A e M piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada. Desligar a ferramenta elétrica.
O aspirador se desliga. | Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara. Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A turbina não liga após esvaziar o depósito. | Desligar o aspirador e aguardar 5 s, após 5 s ligar novamente.
Limpar os sensores de nível de enchimento (45), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (45) com uma escova.
A potência de aspiração diminui. | Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, tubo de aspiração, mangueira de aspiração (29) ou filtro de pregas planas (34).
Trocar o saco de plástico (32)/saco de filtro de velo (40).
Engatar corretamente a cobertura do filtro (43).
Colocar corretamente a parte superior do aspirador (12) e fechar os fechos (15).
Trocar o filtro de pregas planas (34).
Saída de pó ao aspirar | Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (34).
Trocar o filtro de pregas planas (34).
O desligamento automático (aspiração a úmido) não é ativado. | Limpar os sensores de nível de enchimento (45), bem como o intervalo entre os sensores de nível de enchimento (45) com uma escova.
Sempre verifique o nível de enchimento.
A limpeza automática do filtro não funciona. | Mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (7). Se o problema persistir, contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A limpeza manual do filtro não se deixa ativar. | A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada. A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s. A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min. Se o problema persistir, contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A limpeza automática do filtro não é ativada. | Contate um posto de assistência técnica Bosch autorizado.