# Lắp khung dẫn hướng có thể mở rộng (Phụ kiện) (xem hình J−K)

Lưu ý: Không thể tháo rời khung dẫn hướng có thể mở rộng. Chú ý căn chỉnh chính xác khung dẫn hướng khi lắp ráp.

Căn chỉnh khung dẫn hướng (42) trước khi lắp dựa vào đánh dấu R (bên phải) và L (bên trái).

Lắp khung dẫn hướng (42) vào ray dẫn hướng (20).

Ấn khung dẫn hướng xuống dưới (42) đến vạch dừng cho đến khi khung dẫn hướng có tiếng khớp vào.

Nhấn nút bấm (41), để thay đổi chiều dài của khung dẫn hướng (42).