# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së thithësit në faqet grafike.

(1) | Kontejner
(2) | Çelësi kryesor
(3) | Mbajtëse zorre
(4) | Prizë për vegla elektrike
(5) | Ekrani LED A Modaliteti i pastrimit automatik të filtrit
(6) | Ekrani LED M Modaliteti i pastrimit manual të filtrit
(7) | Butoni i pastrimit manual të filtrit
(8) | Butoni i pastrimit automatik të filtrit
(9) | Rregullator i fuqisë thithëse
(10) | Dorezë mbajtëse
(11) | Regjistrimi i L-BOXX
(12) | Pjesa e sipërme e thithësit
(13) | Varg lidhës
(14) | Hapja e fiksimit
(15) | Mbyllje për pjesën e sipërme të thithësit
(16) | Rrota
(17) | Rrotë industriale
(18) | Freni i rrotës industriale
(19) | Mbajtës kablloje
(20) | Shina udhëzuese për mbajtësin udhëzues të zgjatshëm
(21) | zona e kapjes së pasme
(22) | Mbajtëse për grykën e dyshemesë
(23) | Grykë dyshemeje
(24) | Grykë furça e kombinuar
(25) | Përshtatës i kombinuar i thithjes (për veglat elektrike)
(26) | Skeda e mbylljes së kapakut të filtrit
(27) | Kapaku i parafiltrit
(28) | Butoni i lëshimit të filtrit paraprak
(29) | Zorrë thithëse
(30) | Tub thithës
(31) | Grykë e lakuar
(32) | Qese plastike
(33) | Hapja e kalimit të ajrit
(34) | Filtër i sheshtë i palosur
(35) | Butoni i shtypjes Zorra thithëse
(36) | Përshtatës PowerTool (pjesa e përparme)
(37) | Përshtatës PowerTool (pjesa e pasme)
(38) | Butoni i lëshimit të grykës së furçës së kombinuar
(39) | Mbajtëse e qeseve të filtrit jo të enduraA)
(40) | Qese filtri jo e endurA)
(41) | Butoni i shtypjes Kllapa udhëzueseA)
(42) | shirit udhëzues i zgjatshëmA)
(43) | Mbulesa e filtrit, filtër i sheshtë i palosur
(44) | Para-filtri
(45) | Sensori i nivelit
(46) | Pulsues
(47) | Mbyllja e pulsuesit
(48) | Magnet

A)

  Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.