# Seadme kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab vastama elektrilise tolmuimeja tüübisildil märgitud pingele.

- Viige ennast kurssi riiklike tervistkahjustava tolmu käitlemist sätestavate eeskirjade/seadustega.

Tolmuimeja sobib järgmiste materjalide imemiseks ja eemaldamiseks:

- Tolmud mõjutuspiiranguga > 1 mg/m3

Tolmuimejat ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohtlikes ruumides.

Optimaalse imivõime tagamiseks peate imivooliku (29) alati täielikult tolmuimeja ülaosalt (12) maha kerima.

## Imemisjõu reguleerimine

Imemisvõimsuse regulaatori (9) abil saate imemisjõudu sujuvalt reguleerida.

Seadke imemisvõimsuse regulaator (9) rohkelt tolmu tekitavate rakenduste jaoks maksimaalsele imemisvõimsusele.

Seadke imemisvõimsuse regulaator (9) vähest tolmu tekitavate rakenduste korral ja ühendatud elektrilise tööriista ning töödeldava detaili pealispinna vahelise imemisjõu reguleerimiseks (nt lihvimisel ) vähendatud imemisvõimsuse asendisse.

## Tolmuimejal olev pistikupesa

- Pange tähele tolmuimejal oleva pistikupesa lubatud ühendamisvõimsust. Maksimaalse lubatud ühendamisvõimsuse ületamine võib põhjustada tolmuimeja ülekoormust. Mootori kaitselüliti võib rakenduda. Saatke tolmuimeja Bosch volitatud klienditeeninduskohta.

Kui tolmuimeja võrgupistik on ühendatud pistikupesaga ja pealüliti on asendis 1, on pistikupesa elektriliste tööriistade jaoks (4) pingestatud. Seda saab tolmuimejal kasutad välise vooluühendusena, nt väljaimemissüsteemidega töötamisel. Asendis 1+ on aktiveeritud tolmuimeja start-/stopp-automaatika. Ühendatud elektrilise tööriista kaudu saab tolmuimeja kaugjuhitult sisse lülitada.