# Montar o estribo guia extraível (acessório) (ver figuras J−K)

Nota: o estribo guia extraível não pode ser desmontado. Tenha atenção ao alinhamento correto do estribo guia durante a montagem.

Antes da colocação, alinhe o estribo guia (42) com base nas marcações R (direita) e L (esquerda).

Coloque o estribo guia (42) nas calhas de guia (20).

Pressione para baixo o estribo guia (42) até à linha de encosto, até que o estribo guia engate de forma audível.

Pressione o botão de pressão (41), para alterar o comprimento do estribo guia (42).