# Tekniska data

Våt‑/torrdammsugare |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nominell ingångseffekt | W | 1200 | 1200
Frekvens | Hz | 50–60 | 60
Behållarvolym (brutto) | l | 40 | 40
Nettovolym (torr) | l | 28 | 26
Nettovolym (vätska) | l | 20 | 18
UndertryckA) |
Dammsugare | hPa | 200 | 180
Turbin | hPa | 230 | 200
GenomströmningsmängdA) |
Dammsugare | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbin | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Dammklass |  | L | L
ViktB) | kg | 14,0 | 14,5
Skyddsklass |  | /I | /I
Skyddsklass |  | IPX4 | IPX4

A)

  uppmätt med en sugslang Ø 28 mm och 4 m längd

B)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller angivna märkspänningar. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

## Uttag på dammsugaren

Tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Märkspänning | Maximal effekt | Minimal effekt
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta värde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna på dammsugarens kontakt.