# Suho usisavanje

## Usisavanje nakupljene prašine

Za uključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 1.

Za isključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 0.

## Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata (vidjeti sliku L)

- Ako se u prostoriju vraća odlazni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka. Pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih propisa.

U usisavač je ugrađena utičnica za električne alate (4). Na ovu utičnicu možete priključiti vanjski električni alat. Pridržavajte se maksimalno dopuštene priključne snage priključenog električnog alata.

Montirajte kombinirani usisni adapter (25) (vidjeti sliku B).

Kombinirani usisni adapter (25) utaknite u usisni nastavak električnog alata.

Za uključivanje automatskog pokretanja/zaustavljanja usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 1+.

Za puštanje usisavača u rad uključite električni alat priključen na utičnicu (4). Usisavač se pokreće automatski.

Isključite električni alat za završetak usisavanja.
Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja nastavlja s radom do 15 s kako bi se preostala prašina usisala iz usisnog crijeva.

Za isključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 0.

### Korištenje sustava za usisavanja (pribor)

Priključite sustav za usisavanje na usisno crijevo (29).

Za usisavanje prašine pomoću sustava za usisavanje okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 1.

Držite sustav za usisavanje uza zid i uključite električni alat. Sustav za usisavanje prianja samostalno zbog stvaranja podtlaka.

Isključite električni alat i pažljivo skinite sustav za usisavanje sa zida.

Za isključivanje usisavača okrenite glavnu sklopku (2) u položaj 0.