# Ылғал шаңсору

- Шаңсорғышпен бензин, май, спирт, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылғыш сұйықтықтарды соруға болмайды. Ыстық, жанып тұрған немесе жарылғыш шаңды соруға болмайды. Шаңсорғышты жарылу қаупі бар жайларда пайдалануға болмайды. Шаң, бу немесе сұйықтықтар тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

- Шаңсорғышты сорғы ретінде пайдалануға болмайды. Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.

Нұсқау: Өткізу деңгейіне қойылатын талаптар (тазалау класы L) құрғақ сору функциясы үшін ғана расталды.

##

Контейнерді (1) босатыңыз және пластик қапты (32) немесе тоқыма сүзгі қабын (40) шығарыңыз.

Толтыру деңгейінің датчигінде (45) ластанған жерлердің бар-жоғын тексеріңіз. Тек таза толтыру деңгейінің датчигі контейнердің толық толтыру деңгейіне жеткен кезде сорғышты автоматты түрде өшіруге мүмкіндік береді қараңыз Толтыру деңгейінің датчигін тазалау (Q−R суреттерін қараңыз).

- Ылғалды сору кезінде сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы ажыратылған болуы керек.

Сүзгіні қолмен тазалау қараңыз Сүзгіні қолмен тазалау функциясын іске қосу үшін сүзгіні автоматты түрде тазалау түймесін (8) басыңыз. Осылайша сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы ажыратылып, A жарық диодты индикаторы (5) сөнеді.

##

ЕСКЕРТУ

Көбік немесе су шықса шаңсорғышты бірден өшіріп, контейнерін тазалаңыз. Кері жағдайда шаңсорғыш зақымдануы мүмкін.

Сорғышты қосу үшін басты ажыратқышты (2) 1 позициясына бұраңыз.

Сорғыш толтыру деңгейінің датчиктерімен (45) жабдықталған. Максималды толтыру биіктігіне жеткен жағдайда, сорғыш автоматты түрде өшіп, A (5) және M (6) деген жарық диодтарының екеуі де секундына 1 рет бір уақытта жыпылықтайды. Қайта іске қосылудан қорғаныс іске қосылып, оны сорғышты 1 рет қосу/өшіру арқылы ажыратуға болады.

Нұсқау: толтыру деңгейін жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз және контейнерді дер кезінде босатыңыз.

Сорғышты өшіру үшін басты ажыратқышты (2) 0 позициясына бұраңыз.

Контейнерді (1) артқы ұстау аймағынан (21) ұстап алып, сұйықтықты ағызу үшін алға қайырыңыз.

##

Әр ылғалды сорғаннан кейін толтыру деңгейінің датчигін (45) тазалаңыз қараңыз Толтыру деңгейінің датчигін тазалау (Q−R суреттерін қараңыз).

Ылғалды шаң сорғаннан кейін зең басудың алдын алу үшін:

- Жалпақ қатпарлы сүзгіні (34) шығарып, оны жақсылап кептіріңіз.
- Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып, сүзгі қаптамасын (43) ашыңыз және екеуін де жақсылап кептіріңіз.