# Bakım ve temizlik

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

- Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekli ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat Bosch'den veya Bosch elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

- Elektrikli süpürgenin bakımını yaparken ve elektrikli süpürgeyi taşırken koruyucu toz maskesi kullanın.

Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.

- Elektrikli süpürgeyi basınçlı hava ile temizlemeyin. Filtre veya diğer bileşenler hasar görebilir.

Elektrikli süpürgenin toz kontrolü yılda en az bir kez üretici veya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır (örn. filtrelerde hasar olup olmadığı, elektrikli süpürgede sızıntı olup olmadığı ve kontrol cihazlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir).

##

- Tehlikeli maddelerle temas etmiş olabilecek tüm parçaları kirlenmiş olarak kabul edin.
- Tehlikeli maddelerin bulunduğu bir bölgeden çıkarmadan önce elektrikli süpürgenin dışını iyice süpürün, silin veya kapatın.
- Elektrikli süpürgeyi sadece kendinizi veya başkalarını tehlikeye atmadan yapabiliyorsanız temizleyin, sökün ve bakımını yapın. Bakım ve temizlik sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanın. Çalışmayı iyi havalandırılmış bir odada gerçekleştirin.
- Sökmeden önce elektrikli süpürgenin dışını temizleyin.
- Elektrikli süpürgenin yeterince temizlenemeyen tüm parçalarını geçirimsiz torbalara atın. Lütfen bu tür atıkların bertarafı için geçerli yönetmeliklere uyun.
- İşi tamamladıktan sonra bakım alanını temizleyin.

##

Hazneyi (1) zaman zaman piyasada bulunan aşındırıcı olmayan temizlik maddesi ile silin ve kurumasını bekleyin.

##

- Filtre kapağını açarken, kilitleme tırnağından tutun ve açılan filtre kapağının dikey konuma kilitlendiğinden emin olun. Filtre kapağının düşmesi durumunda yaralanma tehlikesi vardır.

Emme performansı ilgili filtre durumuna bağlıdır. Bu nedenle filtreyi düzenli olarak temizleyin.

Hasar göre yassı katlanabilir filtreyi (34) hemen değiştirin.

- Kilitleme tırnağını (26) çekin ve filtre kapağını (43), dikey konumda kilitlenene kadar yukarı doğru çevirin.
- Yassı katlanabilir filtreyi (34) köprülerinden tutun ve yukarı doğru çekip çıkarın.
- Yassı katlanır filtreyi (34) çıkarırken dökülen toz ve kiri, hazne (1) kenarından nemli bir bezle temizleyin.
- Yassı katlanır filtre akan su altında durulanabilir.
- Yeni veya temizlenen yassı katlanabilir filtreyi (34) yerine yerleştirin ve yerine doğru ve güvenli biçimde oturmasına dikkat edin.
- Filtre kapağını (43), yerine oturacak şekilde kapatın.

##

- Ön filtre ıslak olarak temizlenmemelidir.

- Ön filtre kapağının kilidini açmak için yukarıdan kılavuz braketi ile elektrikli süpürge arasına uzanmayın. Aksi takdirde eliniz sıkışabilir.

Kılavuz braketini (42), ön filtre kapağına arkadan serbestçe erişilinceye kadar yukarıya doğru çekin.

İlgili kilit açma tuşuna (28) ön filtre kapağında (27) basın ve ön filtre bölmesinden çıkarın.

Ön filtreyi (44) çıkarın.

Ön filtre lamellerini yumuşak bir fırça ile fırçalayarak temizleyin.

Ön filtreyi ön filtre kapağına (27) yerleştirin.

Ön filtre kapağını (27) ön filtre bölmesine yerleştirin ve katlayın.

##

Elektrikli süpürgenin fişini prizden çekin.

Elektrikli süpürge üst parçasını (12) çıkarın.

Hazneyi (1) boşaltın.

Kalıntıları gidermek için şamandırayı (46) sallayın veya hafifçe vurun.

Şamandırayı (46) yumuşak bir bezle temizleyin.

Gerekirse şamandırayı da çıkarabilirsiniz. Bunun için kilide (47) basın ve şamandırayı (46) çıkarın.

Mıknatısı (48) bir fırçayla temizleyin.

Şamandırayı (46) tekrar yerleştirin.

##

- Şebeke kablosunu kablo mesnedine (19) sarın.
- Aksesuarları öngörülen tutucu düzeneklerine yerleştirin.
- Monte edilen emme hortumunu (29) ilgili emme hortumu bölmesine sarın. Her iki çekme bandını (13) yukarıya doğru çekin ve sabitleme açıklıklarına asın.
- L-BOXX'u yuvalara (11) yerleştirin.
- Dolmuşsa, plastik torbayı/keçe filtre torbasını çıkarın.
- Elektrikli süpürgeyi sadece taşıma kulbundan (10) tutarak taşıyın.
- Elektrikli süpürgeyi düz bir zemine sahip kuru bir odaya yerleştirin ve yetkisiz kullanıma karşı emniyete alın.
- Hareket makaralarını (17) sabitlemek için hareket makarası frenini (18) aşağı bastırın.
- Elektrikli süpürgenin daha kolay ve sırtınızı yormadan taşınması için, hazneyi tamamen boşaltın veya dolu plastik torbayı/keçe filtre torbasını imha edin.
- Elektrikli süpürgeyi itmek veya çekmek için yönlendirme tekerleği freninin (18) kilidini açın.
- Elektrikli süpürgeyi itmek veya çekmek için yalnızca uzatılmış kılavuz braketini (42) kullanın. Elektrikli süpürge, kılavuz braket kullanılarak merdiven basamaklarından çekilmemelidir. Bunun için taşıma kulbu kullanılmalıdır.
- Elektrikli süpürgeyi merdivenlerden yukarı taşırken, toz emme makinesinin beklenmedik bir şekilde düşmesi ihtimaline karşı hemen arkanızda başka hiç kimsenin olmadığından emin olun.