# Mengaitkan L‑Boxx (lihat gambar I)

Untuk pengangkutan alat pengisap dan untuk penyimpanan aksesori alat pengisap dan/atau perkakas listrik yang menghemat ruang, klik L‑Boxx di bagian atas alat pengisap.

Pasang slang pengisap ke alat pengisap (lihat gambar E).

Kaitkan L‑Boxx pada dudukannya (11).

- Jangan lakukan pengisapan dengan L-Boxx terpasang. Titik berat alat pengisap akan berpindah ke atas. Alat pengisap dapat terbalik. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.

- Jangan mengangkat alat pengisap pada gagang angkat L-Boxx yang terpasang. Gagang angkat L-Boxx tidak dapat menahan berat alat pengisap. Terdapat risiko cedera dan kerusakan.