# Ukopčavanje L-BOXX (pogledajte sliku I)

Za transport usisivača i skladištenje pribora usisivača i/ili električnog alata uz uštedu prostora možete da ukopčate L‑BOXX na gornji deo usisivača.

Pričvrstite usisno crevo na usisivaču (videti sliku E).

Ukopčajte kutiju L-BOXX na prijemnicama (11).

- Ne usisavajte sa ukopčanom L‑BOXX. Težište usisivača se pomera nagore. Usisivač može da se prevrne. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.

- Usisivač ne nosite pomoću ručke za nošenje ukopčane L-BOXX. Usisivač je pretežak za ručku L-BOXX. Postoji opasnost od povreda i oštećenja.