# Всисување на суви материјали

## Всисување на наталожена прав

За вклучување на всисувачот, свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 1.

За исклучување на всисувачот, свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 0.

## Всисување на правта што се создава додека работат електричните алати (види слика L)

- Мора да постои доволен степен на проток на воздух во просторот, бидејќи издувниот воздух се враќа во просторијата. Внимавајте на односните прописи во земјата.

Во всисувачот има вградено приклучница за електрични алати (4). Може да поврзете надворешен електричен алат на оваа приклучница. Внимавајте на максимално дозволеното приклучено оптоварување на електричниот алат што се приклучува.

Монтирајте го комбинираниот адаптер за всисување (25) (види слика B).

Вметнете го комбинираниот адаптер за всисување (25) во млазниците за всисување на електричниот алат.

За вклучување на старт/стоп автоматиката на всисувачот, свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 1+.

За ставањето во употреба на всисувачот на приклучницата (4) вклучете го поврзаниот електричен алат. Всисувачот стартува автоматски.

Исклучете го електричниот алат, за всисувањето да заврши.
Функцијата за продолжено работење на старт/стоп автоматиката продолжува да работи уште 15 s, за да ја всиса останатата прав од всисното црево.

За исклучување на всисувачот, свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 0.

### Употреба на системот за всисување (опрема)

Поврзете го системот за всисување на всисното црево (29).

За всисување на правта над системот за всисување свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 1.

Држете го системот за всисување до ѕидот и вклучете го електричниот алат. Системот за всисување автоматски се прилепува поради добиениот потпритисок.

Исклучете го електричниот алат и внимателно отстранете го системот за всисување од ѕидот.

За исклучување на всисувачот, свртете го главниот прекинувач (2) во позиција 0.