# Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu serwisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

- Podczas czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia odkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.

Obudowę należy od czasu do czasu oczyścić wilgotną szmatką.

- Nie wolno czyścić odkurzacza przy pomocy sprężonego powietrza. Filtr lub inne komponenty mogą w ten sposób ulec uszkodzeniu.

Co najmniej raz w roku producent lub wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić kontrolę techniczną odkurzacza (np. sprawdzenie filtrów pod kątem uszkodzeń, sprawdzenie szczelności odkurzacza oraz sprawdzenie prawidłowego działania systemu sterowania).

##

- Wszystkie części, które miały kontakt z substancjami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia, należy traktować jako zanieczyszczone.
- Odkurzyć, wytrzeć lub zabezpieczyć zewnętrzne części odkurzacza przed wyniesieniem go ze strefy, w której znajdują się substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia.
- Wykonać czyszczenie, demontaż i konserwację odkurzacza tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tych czynności jest możliwe bez stwarzania zagrożenia dla użytkownika oraz innych osób. Podczas konserwacji i czyszczenia należy stosować środki ochrony indywidualnej. Prace należy wykonać w pomieszczeniu, w którym zapewniona jest dobra wentylacja.
- Przed przystąpieniem do demontażu należy najpierw oczyścić zewnętrzne powierzchnie odkurzacza.
- Wszystkie części odkurzacza, których nie można w zadowalającym stopniu oczyścić, należy zutylizować, wkładając je wcześniej do szczelnych worków. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji tego rodzaju odpadów.
- Po zakończeniu prac należy oczyścić miejsce, w którym prowadzona była konserwacja.

##

Zbiornik (1) należy od czasu do czasu oczyścić, używając do tego celu dostępnych w handlu (niezawierających cząstek ściernych) środków myjących, a następnie pozostawić do osuszenia.

##

- Podczas otwierania należy chwycić pokrywę filtra za zatrzask i zwrócić uwagę na to, aby otwarta pokrywa filtra została zablokowana w pozycji pionowej. Spadając, pokrywa filtra może spowodować obrażenia.

Moc ssania jest zależna od stanu filtra. Dlatego należy regularnie czyścić filtr.

Uszkodzony filtr płaski fałdowany (34) należy natychmiast wymienić.

- Pociągnąć zatrzask (26) i przechylić pokrywę filtra (43) do góry, aż do zablokowania w pozycji pionowej.
- Filtr płaski fałdowany (34) należy chwycić za strzemiączka i pociągnąć go w górę.
- Za pomocą wilgotnej ściereczki usunąć z krawędzi zbiornika (1) pył i zanieczyszczenia, które powstały przy wyjmowaniu filtra płaskiego fałdowanego (34).
- Filtry płaskie fałdowane można opłukać pod bieżącą wodą.
- Założyć nowy lub oczyszczony filtr płaski fałdowany (34), zwracając przy tym uwagę na jego prawidłowe osadzenie.
- Zamknąć pokrywę filtra (43), aż zostanie w słyszalny sposób zablokowana.

##

- Filtra wstępnego nie można czyścić na mokro.

- Nie wkładać dłoni od góry pomiędzy uchwyt i odkurzacz w celu odblokowania pokrywy filtra wstępnego. W przeciwnym razie może dojść do zakleszczenia dłoni.

Pociągnąć uchwyt (42) do góry, aż pokrywa filtra wstępnego będzie dostępna od tyłu.

Nacisnąć przycisk odblokowujący (28) pokrywy filtra wstępnego (27) i wyjąć ją z wnęki filtra wstępnego.

Wyjąć filtr wstępny (44).

Lamelki filtra wstępnego należy czyścić za pomocą miękkiej szczotki.

Włożyć filtr wstępny w pokrywę filtra wstępnego (27).

Włożyć pokrywę filtra wstępnego (27) we wnękę filtra wstępnego i zamknąć ją.

##

Wyjąć wtyczkę odkurzacza z gniazda.

Zdjąć górną część odkurzacza (12).

Opróżnić zbiornik (1).

Poruszyć pływakiem (46) ew. wytrząsnąć go lekko, aby usunąć zanieczyszczenia.

Oczyścić pływak (46) za pomocą miękkiej ściereczki.

W razie potrzeby można także wyjąć pływak. W tym celu nacisnąć blokadę (47) i wyjąć pływak (46).

Oczyścić magnes (48) za pomocą szczotki.

Ponownie włożyć pływak (46).

##

- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (19).
- Włożyć osprzęt w przewidziane do tego celu uchwyty.
- Owinąć zamontowany wąż odsysający (29) we wnęce na wąż odsysający. Pociągnąć oba ściągi (13) do góry i zaczepić je w otworach mocujących.
- Walizkę L-BOXX umieścić w mocowaniach (11).
- Wyjąć worek plastikowy/włókninowy worek filtracyjny, gdy tylko się zapełni.
- Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (10).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu, na równym podłożu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.
- W celu zablokowania rolek prowadzących (17) należy nacisnąć hamulec (18).
- W celu łatwiejszego i mniej nadwyrężającego kręgosłup transportu odkurzacza należy całkowicie opróżnić zbiornik lub wyjąć pełny worek plastikowy/włókninowy worek filtracyjny.
- Odblokować hamulec rolki prowadzącej (18) w celu popchnięcia lub pociągnięcia odkurzacza.
- Użyć rozłożonego uchwytu (42) do pchania lub ciągnięcia odkurzacza. Nie wolno używać uchwytu do przemieszczania odkurzacza po stopniach schodów. Należy do tego celu używać uchwytu transportowego.
- Przenosząc odkurzacz po schodach należy zwrócić uwagę, aby bezpośrednio z tyłu nie znajdowały się żadne osoby, na wypadek, gdyby odkurzacz nieoczekiwanie został upuszczony.