# Ақаулықтарды жою

- Егер ақаулық пайда болса, (мысалы, сүзгі бұзылған болса) шаңсорғышты дереу өшіру керек болады. Қайта іске қосудан алдын ақаулықты жою керек.

Мәселе | Шешімі
--- | ---
Сору турбинасы жұмыс істемей тұр. | Желілік кабельді, желілік ашаны, сақтандырғышты, розетканы және толтыру деңгейінің датчиктерін (45) тексеріңіз.
Басты ажыратқыш (2) "Автоматты түрде іске қосу/тоқтату құрылғысы" күйінде. Басты ажыратқышты (2) "Сору" белгісіне орнатыңыз немесе розеткаға (4) жалғанған электр құралын іске қосыңыз.
Сору турбинасы өшеді. | Ылғалды сору кезінде A және M жарық диодты индикаторлары баяу әрі бір уақытта жыпылықтайды. Контейнерді (1) босатыңыз.
Құрғақ сору кезінде A және M жарық диодты индикаторлары жылдам әрі бір уақытта жыпылықтайды: сорғыштағы розетканың қатты қызудан қорғанысы іске қосылған. Электр құралын өшіріңіз.
Сорғыш өшеді. | Сорғыштағы розетканың максималды кернеуінен асыру себебінен сорғышқа шамадан артық жүктеменің түсуі: қозғалтқыштың қорғайтын сақтандырғышы іске қосылды. Сорғышты өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.
Сору турбинасы контейнер босатылғаннан кейін де жұмыс істемей тұр. | Сорғышты өшіріп, 5 секунд күтіңіз, 5 секундтан кейін қайта қосыңыз.
Толтыру деңгейінің датчиктерін (45) және датчиктердің (45) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Сору қуаты төмендеді. | Сору саптамасын, сору құбырын , сорғыш шлангіні (29) немесе жалпақ қатпарлы сүзгіні (34) жиналып қалған кірден тазартыңыз.
Пластик қапты (32)/тоқыма сүзгі қабын (40) алмастырыңыз.
Сүзгі қақпағын (43) дұрыс бекітіңіз.
Сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) дұрыс орнатып, жапқыштарды (15) жабыңыз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (34) алмастырыңыз.
Шаң сору кезінде шаң шығып жатыр | Жалпақ қатпарлы сүзгінің (34) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Жалпақ қатпарлы сүзгіні (34) алмастырыңыз.
Автоматты түрде өшіру құрылғысы (ылғалды сору) жұмыс істемей тұр. | Толтыру деңгейінің датчиктерін (45) және датчиктердің (45) бос орнын қылшақпен тазалаңыз.
Толтыру деңгейін жүйелі түрде бақылаңыз.
Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы жұмыс істемей тұр. | Сүзгіні қолмен тазалау түймесін (7) басу арқылы қолмен басқару режиміне ауысыңыз. Мәселе шешілмесе, өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сүзгіні қолмен тазалау функциясын іске қосу мүмкін емес. | Сорғыштың қатты қызудан қорғанысы іске қосылған. Сүзгіні қолмен тазалау түймесі (7) 10 рет қайта-қайта басылып, қатты қызудан қорғаныс іске қосылды. Қатты қызудан қорғаныс 20 секундтан кейін автоматты түрде өшіріледі. Сүзгіні қолмен тазалау түймесі (7) 30 рет қайта-қайта басылып, қатты қызудан қорғаныс іске қосылды. Қатты қызудан қорғаныс 4 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі. Мәселе шешілмесе, өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясы іске қосылмады. | Өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.