# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Hãy tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, trước khi bạn bão dưỡng hoặc làm sạch, điều chỉnh thiết bị, thay phụ kiện, hoặc để xa máy hút bụi. Biện pháp thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy hút bụi không chủ ý.

- Để sự hoạt động an toàn và bình thường, luôn luôn giữ máy hút bụi và các khe thông gió được sạch.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

- Mang khẩu trang khi bảo trì và làm sạch máy hút bụi.

Thỉnh thoảng lau sạch vỏ của máy hút bụi bằng vải ẩm.

- Không vệ sinh máy hút bụi bằng khí nén. Bộ lọc hoặc các thành phần khác có thể bị hư hỏng.

Ít nhất mỗi năm một lần, máy hút bụi phải được kiểm tra bụi bởi nhà sản xuất hoặc người được đào tạo (ví dụ: kiểm tra bộ lọc xem có bị hỏng không, kiểm tra độ kín ở máy hút bụi và kiểm tra chức năng chính xác ở các thiết bị điều khiển).

##

- Hãy coi tất cả các bộ phận có thể đã tiếp xúc với chất độc hại đều bị nhiễm bẩn.
- Hút bụi, lau kỹ hoặc bịt kín bên ngoài máy hút bụi trước khi tháo nó ra khỏi khu vực có chất gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- Chỉ làm sạch, tháo dỡ và bảo trì máy hút bụi, nếu không có nguy hiểm cho bạn và người khác. Mang thiết bị bảo vệ cá nhân khi bảo trì và làm sạch. Hãy tiến hành các công việc trong phòng được thông khí tốt.
- Trước hết, hãy làm sạch mặt ngoài của máy hút bụi, trước khi tháo ra.
- Thải bỏ tất cả bộ phận của máy hút bụi không thể làm sạch kỹ trong túi không thấm nước. Vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành về việc xử lý chất thải đó.
- Sau khi hoàn thành công việc, hãy làm việc khu vực bảo trì.

##

Thỉnh thoảng, lau sạch khoang chứa (1) bằng chất tẩy không mài mòn thông thường và để khô.

##

- Khi mở nắp bộ lọc, hãy nắm lấy mấu khóa và đảm bảo rằng nắp bộ lọc đã mở khớp vào vị trí thẳng đứng. Nếu nắp bộ lọc rơi xuống, nó sẽ gây nguy cơ thương tích.

Công suất hút phụ thuộc vào tình trạng bộ lọc. Do đó, bạn hãy làm sạch bộ lọc thường xuyên.

Thay bộ lọc gấp nếp phẳng bị hỏng (34) ngay lập tức.

- Kéo tại nắp đóng (26) và xoay lớp phủ của bộ lọc (43) lên trên cho đến khi nó khớp vào vị trí thẳng đứng.
- Cầm vào bộ lọc gấp nếp phẳng (34) tại các thanh mỏng và kéo ra hướng lên trên.
- Loại bỏ bụi bẩn xuất hiện khi tháo bộ lọc gấp nếp phẳng (34) khỏi mép khoang chứa (1) bằng vải ẩm.
- Bộ lọc gấp nếp phẳng có thể được rửa dưới nước chảy.
- Sử dụng bộ lọc gấp nếp mới hoặc sạch (34) và chú ý vị trí đặt an toàn và chính xác.
- Đóng nắp bộ lọc (43) cho đến khi nghe thấy tiếng khớp vào.

##

- Không được làm sạch ướt bộ lọc sơ bộ.

- Không với tay từ phía trên vào giữa khung dẫn hướng và máy hút bụi để mở khóa nắp bộ lọc sơ bộ. Nếu không bạn có thể bị kẹt tay.

Kéo khung dẫn hướng (42) lên trên đến khi nắp bộ lọc sơ bộ có thể tiếp cận dễ dàng từ phía sau.

Nhấn nút mở khóa (28) của nắp bộ lọc sơ bộ (27) và lấy ra khỏi ngăn bộ lọc sơ bộ.

Hãy tháo bộ lọc sơ bộ (44) ra.

Hãy chải sạch các bản mỏng của bộ lọc sơ bộ bằng bàn chải mềm.

Hãy đặt bộ lọc sơ bộ vào nắp bộ lọc sơ bộ (27).

Hãy lắp nắp bộ lọc sơ bộ (27) vào ngăn bộ lọc sơ bộ và gấp vào.

##

Rút phích cắm của máy hút bụi ra khỏi ổ cắm.

Tháo nắp trên của máy hút bụi (12).

Làm rỗng thùng chứa (1).

Di chuyển phao đo (46) hoặc gõ nhẹ để loại bỏ bụi bẩn.

Làm sạch phao đo (46) bằng vải mềm.

Nếu cần, bạn cũng có thể tháo phao đo. Muốn vậy, hãy nhấn vào khóa (47) và lấy phao đo (46) ra.

Làm sạch nam châm (48) bằng bàn chải.

Lắp lại phao đo (46).

##

- Xoắn dây điện vào giá đỡ cáp (19).
- Cắm phụ kiện vào các giá đỡ tương ứng.
- Quấn ống hút mềm đã lắp ráp (29) vào ngăn chứa ống hút mềm. Kéo cả hai dây kéo (13) lên trên và móc vào các lỗ gắn.
- Gắn L-BOXX vào khung (11).
- Tháo túi nhựa/túi bộ lọc nỉ ngay khi nó đầy.
- Mang máy hút bụi chỉ bằng tay cầm máy (10).
- Đặt máy hút bụi ở nơi khô ráo với nền phẳng và tránh xa phạm vi của người không được cho phép sử dụng.
- Đá xuống hãm bánh xe nhỏ để khóa bánh xe nhỏ (17) (18).
- Để giúp bạn vận chuyển máy hút bụi dễ dàng và bảo vệ lưng, hãy xả sạch khoang chứa hoặc vứt bỏ túi nhựa/túi bộ lọc nỉ đầy.
- Mở khóa hãm bánh xe nhỏ (18) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi.
- Chỉ sử dụng khung dẫn hướng đã mở rộng (42) để đẩy hoặc kéo máy hút bụi. Không được kéo máy hút bụi qua cầu thang bằng khung dẫn hướng. Muốn vậy, cần sử dụng tay xách.
- Khi mang máy hút bụi lên cầu thang, hãy đảm bảo không có người nào khác ở ngay phía sau bạn đề phòng trường hợp máy hút bụi bị rơi bất ngờ.