# 操作機器

- 注意電源的電壓！電源的電壓必須和吸塵器銘牌上標示的電壓一致。

- 請遵循所在地關於有害廢塵的適用規範／法律。

本吸塵器可以吸集以下的物體：

- 暴露濃度 > 1 mg/m3 的粉塵

原則上不可以在具有爆炸危險的場所內使用本吸塵器。

為確保能達到最佳吸力，必須隨時將吸塵軟管 (29) 從吸塵器上部 (12) 一路完全伸展開來。

## 調節吸力

透過吸力調節器 (9) 即可無段式調節吸力。

針對產生大量粉塵的應用情境，請將吸力調節器 (9) 調整為最大吸力。

針對產生較少粉塵的應用情境以及為調節所連接電動工具和工件表面之間的吸力（例如進行研磨時），請將吸力調節器 (9) 調整至降低吸力的位置。

## 吸塵器上的插座

- 請注意吸塵器上插座容許的連接功率。超過最大容許的連接功率可能導致吸塵器過載。馬達保護功能將觸發。將吸塵器寄至授權的客戶服務中心 Bosch。

一旦將吸塵器的電源插頭插入插座，且總開關處於位置 1，電動工具的插座 (4) 便會通電。它可作為吸塵器上的外部電源連接使用，例如在使用吸塵系統作業時。在位置 1+ 時，吸塵器的自動啟停機制即啟用。透過連接的電動工具即可遙控啟動吸塵器。