# Nat zuigen

- Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffingsgevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

- De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp. De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel van lucht en water.

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse L) geldt alleen voor het droog zuigen.

##

Maak het reservoir (1) leeg en verwijder de plastic zak (32) of de vliesfilterzak (40).

Controleer de niveausensor (45) op verontreinigingen. Alleen een schone niveausensor maakt automatisch uitschakelen van de zuiger mogelijk wanneer het vol-niveau van het reservoir is bereikt zie Niveausensor reinigen (zie afbeeldingen Q−R).

- Tijdens het nat zuigen moet de automatische filterreiniging gedeactiveerd zijn.

Druk op de toets automatische filterreiniging (8) om de handmatige filterreiniging te activeren zie Handmatige filterreiniging. De automatische filterreiniging wordt op deze manier gedeactiveerd en de LED-aanduiding A (5) gaat uit.

##

WAARSCHUWING

Schakel de zuiger onmiddellijk uit, zodra er schuim of water naar buiten komt en maak het reservoir leeg. De zuiger kan anders beschadigd worden.

Om de zuiger in te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 1.

De zuiger is uitgerust met niveausensors (45). Als de maximale vulhoogte is bereikt, schakelt de zuiger automatisch uit en de beide LED-aanduidingen A (5) en M (6) knipperen tegelijkertijd 1 keer per seconde. Nulspanningsbeveiliging is geactiveerd en kan door 1 keer in-/uitschakelen van de zuiger worden gedeactiveerd.

Aanwijzing: Controleer het niveau regelmatig en maak het reservoir op tijd leeg.

Om de zuiger uit te schakelen draait u de hoofdschakelaar (2) in stand 0.

Pak het reservoir (1) in het achterste greepgedeelte (21) vast en kantel het naar voren om de vloeistof eruit te laten lopen.

##

Reinig telkens na het nat zuigen de niveausensor (45) zie Niveausensor reinigen (zie afbeeldingen Q−R).

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Neem de platte plooifilter (34) eruit en laat deze goed drogen.
- Pak het bovenstuk van de zuiger (12) af, open de filterafdekking (43) en laat beide goed drogen.