# 문제 해결

- 문제(예: 필터 파손)가 발생한 경우, 즉시 진공청소기의 전원을 꺼야 합니다. 청소기를 다시 가동하기 전에 문제를 해결해야 합니다.

문제 | 해결 방법
--- | ---
흡입 터빈이 작동하지 않음. | 전원 케이블, 전원 플러그, 퓨즈, 소켓 및 주입 레벨 센서 (45) 를 점검하십시오.
메인 스위치 (2) 가 시작/멈춤 자동 기능에 위치합니다. 메인 스위치 (2) 를 "흡입" 기호에 두거나, 소켓 (4) 에 연결된 전동 공구를 켜십시오.
흡입 터빈 꺼짐. | 습식 흡입 시에는 LED 표시기 A 및 M 이 천천히 동시에 깜박입니다. 용기 (1) 를 비우십시오.
건식 흡입 시에는 LED 표시기 A 및 M 이 빠르게 동시에 깜박입니다 - 청소기 소켓의 과열 방지가 활성화되었습니다. 전동 공구를 끄십시오.
청소기가 차단됩니다. | 청소기 소켓의 최대 전압 초과로 청소기 과부하: 모터 보호 퓨즈가 작동되었습니다. 청소기를 Bosch 공인 서비스 센터에 맡기십시오.
용기를 비운 후에는 흡입 터빈이 다시 작동하지 않습니다. | 청소기의 전원을 끄고 5초간 기다렸다가 5초 후에 다시 켜십시오.
주입 레벨 센서 (45) 및 주입 레벨 센서 (45) 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오.
흡입력 약화됨. | 흡입 노즐, 흡입관 , 흡입 호스 (29) 또는 필터 (34) 의 장애물을 제거하십시오.
비닐백 (32)/플리스 필터 봉투 (40) 를 교체하십시오.
필터 커버 (43) 를 제대로 끼우십시오.
청소기 상부 (12) 를 제대로 설치하고 잠금쇠 (15) 를 잠그십시오.
필터 (34) 를 교체하십시오.
흡입 시 먼지 새어 나옴 | 주름형 필터 (34) 가 제대로 장착되었는지 점검하십시오.
필터 (34) 를 교체하십시오.
자동 꺼짐 기능(습식 흡입)이 응답하지 않음. | 주입 레벨 센서 (45) 및 주입 레벨 센서 (45) 의 공간을 솔을 이용하여 청소하십시오.
채워진 상태를 지속적으로 점검하십시오.
필터 청소장치가 작동하지 않음. | 수동 필터 청소 버튼 (7) 을 눌러 수동 모드로 변경하십시오. 문제가 지속되면, 공인 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.
수동 필터 청소를 작동할 수 없음. | 청소기 과열 방지가 활성화되었습니다. 수동 필터 청소 버튼 (7) 을 10회 연속으로 누르면 과열 방지가 작동됩니다. 과열 방지 기능은 20초가 지나면 자동으로 취소됩니다 . 수동 필터 청소 버튼 (7) 을 30회 연속으로 누르면 과열 방지가 작동됩니다. 과열 방지 기능은 4초가 지나면 자동으로 취소됩니다. 문제가 지속되면, 공인 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.
자동 필터 청소가 작동되지 않습니다. | 공인 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.