# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 전원의 전압은 청소기의 형식 라벨에 있는 표시와 일치해야 합니다.

- 유해먼지 관리에 관한 국가 규정이나 법규를 참고하십시오.

진공청소기는 다음과 같은 소재를 흡인 및 배출하는 용도로만 사용할 수 있습니다:

- 노출 한계값 > 1 mg/m3의 분진

진공청소기를 폭발 위험이 있는 곳에서 사용해서는 안 됩니다‌.

흡입력을 최적화하려면 흡입 호스 (29) 이 항상 진공청소기 뚜껑 (12) 에서 완전히 풀려 있어야 합니다.

## 흡입력 조절하기

흡입 출력 조절기 (9) 를 통해 흡입력을 연속적으로 조절할 수 있습니다.

먼지 발생이 많은 작업에서는 흡입력 조절기 (9) 를 최대 흡입 출력 단계로 설정하십시오.

먼지 발생이 적은 작업을 할 때 및 연결된 전동 공구와 가공물 표면 사이의 흡입력을 조절할 때는(예: 연마작업 시) 흡입 출력 조절기 (9) 를 흡입 저감 출력 위치로 맞추십시오.

## 청소기의 소켓

- 청소기 소켓에서 허용된 연결 부하에 유의하십시오. 허용된 최대 연결 부하를 초과하면 청소기에 과부하가 발생할 수 있습니다. 모터 보호 퓨즈가 작동됩니다. 청소기를 Bosch 공인 서비스 센터에 맡기십시오.

청소기의 전원 플러그가 소켓에 꽂혀 있고 메인 스위치가 1 의 위치에 있게 되면, 그 즉시 전동 공구 소켓 (4) 에 전류가 흐릅니다. 예를 들어 집진 시스템과 함께 작업할 때는 이를 청소기의 외부 전원 연결부로 사용할 수 있습니다. 위치 1+ 에서는 집진기의 시작/멈춤 자동 기능이 활성화되어 있습니다. 연결된 전동 공구를 통해 청소기를 원격으로 켤 수 있습니다.