# Suho sesanje

## Sesanje nabranega prahu

Za vklop sesalnika glavno stikalo (2) obrnite v položaj 1.

Za izklop sesalnika glavno stikalo (2) obrnite v položaj 0.

## Odsesavanje prahu med uporabo električnih orodij (glejte sliko L)

- Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno zračenje. Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

Na sesalniku je na voljo vtičnica za električna orodja (4). V to vtičnico lahko priključite zunanje električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

Namestite kombinirani adapter za odsesavanje (25) (glejte sliko B).

Kombinirani adapter za odsesavanje (25) namestite na priključek za odsesavanje električnega orodja.

Za vklop sistema za samodejni vklop/izklop sesalnika glavno stikalo (2) obrnite v položaj 1+.

Za zagon sesalnika vklopite električno orodje, priključeno prek vtičnice (4). Sesalnik se samodejno zažene.

Za izklop odsesavanja izklopite električno orodje.
Sistem za samodejni vklop/izklop poskrbi, da orodje deluje še do 15 s po izklopu orodja, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.

Za izklop sesalnika glavno stikalo (2) obrnite v položaj 0.

### Uporaba odsesovalnega sistema (pribor)

Odsesovalni sistem priklopite na gibko sesalno cev (29).

Za odsesavanje prahu z odsesovalnim sistemom glavno stikalo (2) obrnite v položaj 1.

Odsesovalni sistem pritisnite ob steno in zaženite električno orodje. Zaradi ustvarjenega podtlaka se odsesovalni sistem samostojno prisesa.

Električno orodje izklopite in odsesovalni sistem previdno odstranite s stene.

Za izklop sesalnika glavno stikalo (2) obrnite v položaj 0.