# Технічне обслуговування та очищення

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

- Під час обслуговування та очищення пилосмока вдягайте пилозахисну маску.

Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.

- Забороняється очищувати пилосос стисненим повітрям. Фільтр або інші компоненти можуть бути пошкоджені.

Перевірка пилосмока повинна проводитися виробником або уповноваженою особою щонайменше раз на рік (наприклад, перевірка фільтрів на наявність пошкоджень, герметичності пилосмока та належного функціонування контрольних приладів).

##

- Вважайте забрудненими всі деталі, які могли контактувати з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Пропилососьте, протріть або загерметизуйте зовнішню поверхню пилосмока, перш ніж прибирати його із зони з речовинами, небезпечними для здоров'я.
- Очистіть, розбирайте та обслуговуйте пилосмок тільки в тому випадку, якщо це можна зробити без ризику для себе або інших людей. Під час технічного обслуговування та очищення використовуйте засоби індивідуального захисту. Проводьте роботи в добре провітрюваному приміщенні.
- Перш ніж розбирати пилосмок, спочатку очистіть його зовні.
- Утилізуйте всі частини пилосмока, які не піддаються належному очищенню, в непроникні пакети. Будь ласка, дотримуйтесь встановлених правил щодо утилізації подібних відходів.
- Очистіть зону технічного обслуговування після завершення робіт.

##

Час від часу протирайте ємність (1) звичайним, неабразивним миючим засобом і давайте їй висохнути.

##

- Відкриваючи кришку фільтра, візьміть її за фіксатор і переконайтеся, що відкрита кришка фільтра зафіксувалася у вертикальному положенні. Якщо кришка фільтра падає, існує ризик травмування.

Потужність всмоктування залежить від стану фільтра. Регулярно очищуйте фільтр.

Негайно замінюйте пошкоджений плаский складчастий фільтр (34).

- Потягніть за блокувальний язичок (26) і поверніть кришку фільтра (43) вгору, доки вона не зафіксується у вертикальному положенні.
- Візьміть плаский складчастий фільтр (34) за перемички і вийміть його, потягнувши угору.
- Вологою ганчіркою видаліть пил і бруд, що осідає при знятті плаского складчастого фільтра (34) з краю ємності (1).
- Плаский складчастий фільтр можна промити під проточною водою.
- Вставте новий або прочищений плаский складчастий фільтр (34), при цьому слідкуйте за надійною і правильною посадкою.
- Закрийте кришку фільтра (43) так, щоб почути характерне клацання.

##

- Попередній фільтр не дозволяється очищати вологим способом.

- Не просовуйте руку зверху між напрямним кронштейном і пилососом, щоб розблокувати кришку попереднього фільтра. Інакше можна прищемити руку.

Потягніть напрямний кронштейн (42) вгору, щоб ззаду відкрити доступ до кришки попереднього фільтра.

Натисніть кнопку розблокування (28) на попередньому фільтрі (27) та вийміть його з відсіку.

Вийміть попередній фільтр (44).

Очистіть пластини попереднього фільтра м'якою щіткою.

Помістіть його у кришку попереднього фільтра (27).

Помістіть кришку попереднього фільтра (27) у відсік попереднього фільтра і закрийте її.

##

Витягніть штепсель пилососа з розетки.

Зніміть кришку пилососа (12).

Спорожніть ємність (1).

Перемістіть поплавець (46) або злегка постукайте по ньому, щоб видалити бруд.

Протріть поплавець (46) м’якою ганчіркою.

За потреби ви також можете зняти поплавець. Для цього натисніть на фіксатор поплавця (47) і зніміть його (46).

Очистіть магніт (48) за допомогою щітки.

Замініть поплавець (46).

##

- Накрутіть шнур на кріплення для шнура (19).
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі.
- Намотайте зібраний всмоктувальний шланг (29) у відсік для всмоктувального шланга. Потягніть обидва стяжних ременя (13) вгору і зачепіть їх за отвори для кріплення.
- Встановіть кейс L-BOXX на кріплення (11).
- Вийміть пластиковий мішок/нетканий полотняний фільтрувальний мішок, як тільки він заповниться.
- Переносьте пилосос лише за рукоятку (10).
- Зберігайте пилосос у сухому приміщенні з рівною поверхнею і забезпечте його від недозволеного використання.
- Для фіксування напрямного ролика (17) опустіть гальмо напрямного ролика (18) донизу.
- Для полегшення транспортування пилососа та захисту навколишнього середовища повністю спорожніть ємність або утилізуйте весь пластиковий мішок/нетканий полотняний фільтрувальний мішок.
- Розблокуйте гальмо напрямного ролика (18), щоб штовхати або тягнути пилосос.
- Використовуйте тільки висувний напрямний кронштейн (42), щоб штовхати або тягнути пилосос. Пилосос не можна тягнути за напрямний кронштейн через сходинки. Для цього слід використовувати спеціальну рукоятку.
- Піднімаючи пилосос сходами, переконайтеся, що позаду вас немає інших людей на випадок, якщо пилосос несподівано впаде.