# Odstránenie porúch

- V prípade poruchy (napr. prasknutia filtra) je potrebné vysávač okamžite vypnúť. Pred novým uvedením do prevádzky musí byť porucha odstránená.

Problém | Pomoc
--- | ---
Sacia turbína sa nerozbehne. | Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku, poistku, zásuvku a snímače hladiny (45).
Hlavný spínač (2) je v polohe „Automatické spustenie/zastavenie“. Hlavný spínač (2) dajte na symbol „Vysávanie“ alebo zapnite elektrické náradie pripojené na zásuvku (4).
Sacia turbína sa vypne. | Pri vysávaní namokro blikajú pomaly a súčasne LED indikácie A a M. Vyprázdnite nádobu (1).
Pri vysávaní nasucho blikajú rýchlo a súčasne LED indikácie A a M: Aktivovala sa ochrana pred preťažením zásuvky na vysávači. Vypnite elektrické náradie.
Vysávač sa vypína. | Preťaženie vysávača spôsobené prekročením maximálneho napätia zásuvky na vysávači: motorový istič zareagoval. Vysávač pošlite do autorizovaného zákazníckeho servisu Bosch.
Sacia turbína sa po vyprázdnení nádoby nerozbehne. | Vysávač vypnite a počkajte 5 s. Po 5 s ho znova zapnite.
Snímače hladiny (45) a medzipriestory snímačov hladiny (45) vyčistite kefkou.
Sací výkon klesá. | Odstráňte upchatie z nasávacej dýzy, sacej rúry, sacej hadice (29) alebo hlavného filtra (34).
Vymeňte plastové vrecko (32)/vrecko filtra z netkanej textílie (40).
Kryt filtra (43) správne zacvaknite.
Správne nasaďte hornú časť vysávača (12) a zatvorte uzávery (15).
Vymeňte plochý skladaný filter (34).
Unikanie prachu pri vysávaní | Skontrolujte správne založenie plochého skladaného filtra (34).
Vymeňte plochý skladaný filter (34).
Automatika vypínania (vysávanie namokro) nereaguje. | Snímače hladiny (45) a medzipriestory snímačov hladiny (45) vyčistite kefkou.
Stále kontrolujte hladinu.
Automatické čistenie filtra nepracuje. | Prepnite do manuálneho režimu stlačením tlačidla manuálneho čistenia filtra (7). Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis Bosch.
Nedá sa spustiť manuálne čistenie filtra. | Ochrana proti prehriatiu vysávača je aktivovaná. 10-násobné za sebou nasledujúce stlačenie tlačidla manuálneho čistenia filtra (7) spustilo ochranu proti prehriatiu. Ochrana proti prehriatiu sa po 20 s automaticky zruší. 30-násobné za sebou nasledujúce stlačenie tlačidla manuálneho čistenia filtra (7) spustilo ochranu proti prehriatiu. Ochrana proti prehriatiu sa po 4 min automaticky zruší. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis Bosch.
Automatické čistenie filtra sa nespúšťa. | Kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis Bosch.