# การใส่/ถอดถุงกรองผ้าฟลีซ (การดูดฝุ่นแห้ง) (ดูภาพประกอบ G−H)

สำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นแห้งเพื่อดูดวัสดุตามประเภทฝุ่น L คุณสามารถใช้ถุงกรองผ้าฟลีซ (40) (อุปกรณ์เสริม) ได้

ในกรณีการดูดวัสดุที่มีหรือไม่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส ≥ 1 มก./ม.3 (ที่สอดคล้องกับฝุ่นประเภท L) คุณสามารถดูดวัสดุดังกล่าวลงในถังบรรจุได้โดยตรง

หมายเหตุ: โปรดปิดใช้งานการทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ถุงกรองผ้าฟลีซ ดู การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ/ด้วยตนเอง (ดูภาพประกอบ M)ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างสั้นๆ

คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นบรรจุฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการถ่ายผง และบำรุงรักษา รวมทั้งกำจัดถังเก็บฝุ่นเท่านั้น จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม อย่าใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีระบบกรองที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

เปิดตัวล็อค (15) และถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออก

สำหรับการใส่ ให้เสียบถุงกรองผ้าฟลีซ (40) เข้ากับตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (39)−แล้วจัดวางถุงกรองผ้าฟลีซ (40) พร้อมด้วยตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (39) เข้าในถังบรรจุ (1)

สำหรับการถอด ให้ปิดช่องที่ถุงกรองผ้าฟลีซที่บรรจุเต็มโดยการดึงตัวล็อคขึ้น ดึงถุงกรองผ้าฟลีซ (40) ที่ปิดล็อคแล้วออกจากตัวยึดถุงกรองผ้าฟลีซ (39) แล้วนำออกจากเครื่องดูดฝุ่น

จัดวางส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) กลับเข้าที่ แล้วปิดตัวล็อค (15) เพื่อเชื่อมต่อถังบรรจุ (1) เข้ากับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12)