# Uzsūkšanas šļūtenes montāža (skatīt attēlu D)

Uzlieciet uzsūkšanas šļūteni (29) uz šļūtenes savienotāja (3) un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz atdurei.

Piezīme. Uzsūkšanas laikā putekļu berzes dēļ šļūtenē veidojas elektriskais lādiņš, kas var skart lietotāju statiskās izlādes veidā (atkarībā no apkārtējā vides ietekmes un ķermeņa jūtīguma).
Vispārējā gadījumā, uzsūcot smalkus putekļus un sausus materiālus, ieteicams izmantot Bosch antistatisko uzsūkšanas šļūteni (papildpiederums).

## Pievienojiet vakuumsūcējam uzsūkšanas šļūteni (skatīt attēlu E)

Samontēto uzsūkšanas šļūteni (29) ievelciet uzsūkšanas šļūtenes nodalījumā. Izvelciet abas vilkšanas siksnas (13) uz augšu un aizķeksējiet tās stiprinājuma (14) atverēs.