# Aspiration de matières sèches

## Aspiration de poussières déposées

Pour mettre en marche l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 1.

Pour arrêter l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 0.

## Aspiration des poussières produites pendant l’utilisation des outils électroportatifs (voir figure L)

- Au cas où l’air sortant de l’appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d’air suffisant dans la pièce. Respectez les réglementations nationales en vigueur.

L’aspirateur dispose d’une prise électrique pour outils électroportatifs (4). Vous pouvez raccorder à cette prise un outil électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de raccordement maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.

Montez l’adaptateur d’aspiration combiné (25) (voir figure B).

Reliez l’adaptateur d’aspiration combiné (25) au raccord d’aspiration de l’outil électroportatif.

Pour activer la fonction de mise en marche/arrêt automatique de l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 1+.

Pour mettre en marche l’aspirateur, allumez l’outil électroportatif raccordé à la prise électrique (4). L’aspirateur démarre automatiquement.

Pour arrêter l’aspiration, éteignez l’outil électroportatif.
Afin d’aspirer totalement la poussière encore présente dans le flexible d’aspiration, l’aspirateur continue de fonctionner encore 15 s avant de s’arrêter (fonction arrêt différé).

Pour arrêter l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 0.

### Utilisation du système d’aspiration (accessoire)

Raccordez le système d’aspiration au flexible d’aspiration (29).

Pour aspirer les poussières avec le système d’aspiration, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 1.

Appliquez le système d’aspiration contre le mur et allumez l’outil électroportatif. La dépression générée permet au système d’aspiration d’adhérer de lui-même au support (mur).

Éteignez l’outil électroportatif et dégagez avec précaution le système d’aspiration du mur.

Pour arrêter l’aspirateur, placez l’interrupteur principal (2) dans la position 0.