# Монтаж висувного напрямного кронштейна (приладдя) (див. мал. J−K)

Вказівка: Висувний напрямний кронштейн не можна демонтувати. Під час монтажу переконайтеся, що висувний напрямний кронштейн встановлений правильно.

Перед встановленням вирівняйте напрямний кронштейн (42) за допомогою міток R (праворуч) і L (ліворуч).

Встроміть напрямний кронштейн (42) у напрямні (20).

Притисніть напрямний кронштейн (42) до обмежувальної лінії, доки не почуєте характерне клацання.

Натисніть кнопку (41), щоб змінити довжину напрямного кронштейна (42).