# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

(1) | Zbiornik
(2) | Włącznik główny
(3) | Uchwyt węża
(4) | Gniazdo dla elektronarzędzia
(5) | Wskaźnik LED A trybu automatycznego oczyszczania filtra
(6) | Wskaźnik LED M trybu ręcznego oczyszczania filtra
(7) | Przycisk ręcznego oczyszczania filtra
(8) | Przycisk automatycznego oczyszczania filtra
(9) | Regulator mocy ssania
(10) | Uchwyt transportowy
(11) | Mocowanie do walizek L-BOXX
(12) | Górna część odkurzacza
(13) | Ściąg
(14) | Otwór mocujący
(15) | Zatrzask górnej części odkurzacza
(16) | Kółko bieżne
(17) | Rolka prowadząca
(18) | Hamulec rolki prowadzącej
(19) | Uchwyt na przewód sieciowy
(20) | Szyny prowadzące do rozkładanego uchwytu
(21) | Tylna część uchwytu
(22) | Uchwyt do dyszy do podłóg
(23) | Dysza do podłóg
(24) | Szczotka kombi
(25) | Adapter kombi do odsysania pyłu (do elektronarzędzia)
(26) | Zatrzask pokrywy filtra
(27) | Pokrywa filtra wstępnego
(28) | Przycisk odblokowujący filtr wstępny
(29) | Wąż odsysający
(30) | Rura
(31) | Dysza wygięta
(32) | Worek plastikowy
(33) | Otwór przepustowy powietrza
(34) | Filtr płaski fałdowany
(35) | Przycisk węża odsysającego
(36) | Adapter PowerTool (część przednia)
(37) | Adapter PowerTool (część tylna)
(38) | Przycisk odblokowujący szczotkę kombi
(39) | Uchwyt włókninowego worka filtracyjnegoA)
(40) | Włókninowy worek filtracyjnyA)
(41) | Przycisk rozkładanego uchwytuA)
(42) | Rozkładany uchwytA)
(43) | Pokrywa filtra Filtr płaski fałdowany
(44) | Filtr wstępny
(45) | Czujnik stanu napełnienia
(46) | Pływak
(47) | Blokada pływaka
(48) | Magnes

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.