# Száraz porszívás

## A lerakódott por felszívása

A porszívó bekapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) az 1 pozícióba.

A porszívó kikapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba.

## Működő elektromos kéziszerszámok porának elszívása (lásd L ábra)

- A helyiségben egy elegendő mértékű levegőcsere sebességet kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

A porszívón egy elektromos kéziszerszámokhoz való csatlakozóaljzat (4) található. Ehhez a csatlakozóaljzathoz külső elektromos kéziszerszám csatlakoztatható. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

Szerelje fel a kombinált elszívóadaptert (25) (lásd B ábra).

Dugja bele a kombinált elszívóadaptert (25) az elektromos kéziszerszám szívócsonkjába.

A porszívó start/stop automatikájának bekapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) az 1+ pozícióba.

A porszívó üzembe helyezéséhez kapcsolja be a csatlakozóaljzathoz (4) csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.

Az elszívás befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
A start/stop automatika utánfutási funkciója a porszívót még 15 s-ig működésben tartja, hogy kiszívja a maradék port a szívótömlőből.

A porszívó kikapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba.

### Az elszívórendszer (tartozék) használata

Csatlakoztassa az elszívórendszert a szívótömlőhöz (29).

Porok elszívórendszeren keresztüli felszívásához fordítsa el a főkapcsolót (2) az 1 pozícióba.

Tartsa a falhoz az elszívórendszert és kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot. A kialakuló vákuum révén az elszívórendszer magától megtapad.

Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és távolítsa el óvatosan az elszívórendszert a falról.

A porszívó kikapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba.