# Установка/извлечение фильтр-мешка из нетканого материала (сухое всасывание) (см. рис. G−H)

Для сухого всасывания материалов, соответствующих классу пыли L, можно установить фильтр-мешок из нетканого материала (40) (принадлежность).

Материалы с граничным значением экспозиционной дозы ≥ 1 мг/м3 (в соответствии с классом пыли L) и ниже можно собирать непосредственно в контейнер.

Указание: при использовании фильтр-мешка из нетканого материала выключайте функцию автоматической очистки фильтра см. Функция автоматической/ручной очистки фильтра (см. рис. M).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая извлечение контейнера для пыли, разрешается проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной и качественно установленной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергнете опасности свое здоровье.

Откройте защелки (15) и снимите верхнюю часть пылесоса (12).

Для установки фильтр-мешка из нетканого материала наденьте его (40) на держатель (39) и затем вставьте фильтр-мешок (40) вместе с держателем (39) в контейнер (1).

Для извлечения закройте отверстие заполненного фильтр-мешка из нетканого материала, потянув за защелку. Стяните герметично закрытый фильтр-мешок из нетканого материала (40) с держателя (39) и извлеките его из пылесоса.

Установите на место верхнюю часть пылесоса (12) и, закрыв ее на защелки (15), соедините тем самым контейнер (1) с верхней частью пылесоса (12).