# Samodejno/ročno čiščenje filtra (glejte sliko M)

## Samodejno čiščenje filtra

Opozorilo: samodejno čiščenje filtra je ob vklopu sesalnika tovarniško vključeno.

LED-prikaz A (5) neprekinjeno sveti.

Pri samodejnem čiščenju filtra se ploski nagubani filter (34) vsakih 15 s očisti s pomočjo 2 zračnih sunkov (pulzirajoč hrup).

Ob rednem čiščenju filtra se poveča življenjska doba filtra.

Za doseganje idealne življenjske dobe filtra izklopite samodejno čiščenje filtra zgolj izjemoma, npr. pri mokrem sesanju.

## Ročno čiščenje filtra

Pritisnite tipko za ročno čiščenje filtra (7), da zaženete ročno čiščenje filtra. Ploski nagubani filter (34) se očisti z 2 zračnima sunkoma. LED-prikaz M (6) za 2 s zasveti belo. Ko LED-prikaz M (6) ugasne, lahko sprožite nov zračni sunek. To storite tako, da znova pritisnite tipko za ročno čiščenje filtra (7).

Opomba: pri ročnem čiščenju filtra upoštevajte, da morata med pritiski tipke miniti vsaj 2−3 s. Če prepogosto pritisnete tipko za ročno čiščenje filtra (7), se vklopi zaščita pred pregrevanjem sesalnika. Zaščita pred pregrevanjem se po nekaj časa samodejno izklopi glejte Odpravljanje motenj.

Za izklop ročnega čiščenja filtra pritisnite tipko za samodejno čiščenje filtra (8).

Površinsko umazan ploski nagubani filter še deluje. Ročno čiščenje ploščatega nagubanega filtra s potrkavanjem ali izpihovanjem ni potrebno in lahko filter celo poškoduje.