# Keçe filtre torbasının takılması/çıkarılması (kuru emme) (bkz. resimler G−H)

L toz sınıfına uygun maddeleri kuru emmek için bir keçe filtre torbası (40) (aksesuar) kullanabilirsiniz.

Patlama sınır değeri olmayan veya ≥ 1 mg/m3 olan maddeler emildiği sürece (toz sınıfı L uyarınca), doğrudan hazneye emme işlemi gerçekleştirilebilir.

Not: Keçe filtre torbasını kullanırken otomatik filtre temizlemeyi kapatın Bakınız Otomatik/manuel filtre temizleme (bkz. resim M).

UYARI

Elektrikli süpürge sağlığa zararlı toz içerir. Boşaltma ve bakım işlerinin, toz haznesinin tasfiyesinin uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın. Bu işler için uygun bir koruyucu donanım gereklidir. Filtre sistemi tam değilse ve dikkatlice takılmamışsa elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınızı riske atarsınız.

Kilitleri (15) açın ve elektrikli süpürge üst parçasını (12) çıkarın.

Takmak için, keçe filtre torbasını (40) ilgili keçe filtre torbası tutucusuna (39) oturtun ve keçe filtre torbasını (40) ilgili keçe filtre torbası tutucusu (39) ile birlikte hazneye (1) yerleştirin.

Çıkarmak için, dolu keçe filtre torbasının ağzını ilgili kilidi çekerek kapatın. Kapalı keçe filtre torbasını (40) ilgili keçe filtre torbası tutucusundan (39) çekin ve elektrikli süpürgeden çıkarın.

Elektrikli süpürgenin üst kısmını (12) tekrar yerine takın ve kilitleri (15) kapatmak suretiyle haznenin (1) elektrikli süpürgenin üst kısmı (12) ile bağlantısını kurun.