# Az elszívótömlő felszerelése (lásd a D ábrát)

Tegye fel az elszívótömlőt (29) a tömlőcsatlakozóra (3) és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: A porszívás során a pornak a szívótömlőben és a tartozékokban fellépő súrlódása következtében elektrosztatikus feltöltődés jön létre, amelyet a kezelő statikus kisülésként (a környezet befolyásától és a kezelő érzékenységétől függően) megérezhet.
A finom porok és száraz anyagok felszívásához Bosch alapvetően egy antisztatikus elszívó tömlő (tartozék) használatát javasolja.

## A szívótömlő rögzítése a porszívón (lásd E ábra)

Tekerje a felszerelt szívótömlőt (29) annak rekeszébe. Húzza felfelé a két húzószalagot (13), és akassza be őket a rögzítőnyílásba (14).