# การดูดเปียก

- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูด‌ของเหลว‌ที่‌ไวไฟ‌หรือ‌ระเบิด‌ได้ ตัวอย่าง เช่น เบนซิน น้ำมัน แอลกอฮอล์ ตัวทำ‌ละลาย อย่า‌ดูด‌ฝุ่น‌ที่‌ร้อน‌ ลุกไหม้ หรือระเบิดได้ อย่า‌ใช้‌เครื่องดูดฝุ่นทำงาน‌ในบริเวณ‌ที่‌อาจ‌เกิด‌ระเบิด‌ได้ ฝุ่น ไอระเหย หรือของเหลวอาจลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องปั๊มน้ำเด็ดขาด เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับดูดลมผสมน้ำ

หมายเหตุ: ข้อกำหนดสำหรับระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (ฝุ่นประเภท L) ได้รับการพิสูจน์เฉพาะสำหรับการดูดแห้งเท่านั้น

##

ถ่ายถังบรรจุ (1) แล้วถอดถุงพลาสติก (32) หรือถุงกรองผ้าฟลีซ (40)

ตรวจเช็คสิ่งสกปรกในบริเวณเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) ระบบจะสามารถปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติเมื่อถังบรรจุมีปริมาณฝุ่นเต็มได้ต่อเมื่อเซ็นเซอร์ไม่มีคราบสกปรก ดู การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ Q−R)ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างสั้นๆ

- ในขณะที่ดูดฝุ่นเปียก จำเป็นต้องปิดใช้งานการทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติ (8) เพื่อเปิดใช้งานการทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง ดู การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานและไฟแสดงผล LED A (5) จะดับลง

##

คำเตือน

ปิดสวิทช์‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌ใน‌ทันที‌ที่‌มี‌ฟอง‌หรือ‌น้ำ‌ไหล‌ออกมา และ‌ให้‌ถ่าย‌ถัง‌บรรจุ มิฉะนั้น‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌อาจ‌ชำรุด‌ได้

หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

เครื่องดูดฝุ่นมีเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) ติดตั้งอยู่ หากถึงระดับปริมาณสูงสุด เครื่องดูดฝุ่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงผล LED A (5) และ M (6) ทั้งสองตัวจะกะพริบพร้อมกัน 1 ครั้งต่อวินาที ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่องจะเปิดการทำงาน และสามารถปิดใช้งานได้เมื่อกดสวิทช์เปิด/ปิดเครื่องดูดฝุ่น 1 ครั้ง

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบปริมาณบรรจุเป็นประจำและถ่ายถังบรรจุตามเวลาที่กำหนด

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

จับถังบรรจุ (1) ในบริเวณจับยึดด้านหลัง (21) แล้วพลิกเพื่อเทของเหลวออกมาทางด้านหน้า

##

ทุกครั้งหลังจากการดูดฝุ่นเปียก ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) ดู การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (ดูภาพประกอบ Q−R)

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราก่อตัวหลังการดูดเปียก:

- นำตัวกรองแบบจีบเรียบ (34) ออกมา แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
- ถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) เปิดฝาครอบชุดกรอง (43) แล้วปล่อยให้ทั้งสองส่วนแห้งสนิท