# Održavanje i čišćenje

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

- Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

- Prilikom održavanja i čišćenja usisavača nosite masku za zaštitu od prašine.

Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.

- Usisavač ne čistite komprimiranim zrakom. Filtar ili druge komponente mogle bi se oštetiti.

Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili osposobljena osoba treba provesti tehničku provjeru usisavača na prašinu (npr. provjeriti oštećenje filtra, nepropusnost usisavača i besprijekornu funkciju kontrolnih uređaja).

##

- Sve dijelove koji su mogli doći u dodir s materijalima opasnim po zdravlje smatrajte onečišćenima.
- Temeljito usišite, obrišite ili zabrtvite vanjski dio usisavača prije nego što ga uklonite iz područja s materijalima opasnim po zdravlje.
- Očistite, demontirajte i održavajte usisavač samo ako ne postoji opasnost za vas i druge osobe. Tijekom održavanja i čišćenja nosite osobnu zaštitnu opremu. Izvodite radove u dobro provjetrenoj prostoriji.
- Najprije očistite vanjski dio usisavača prije demontaže.
- Zbrinite sve dijelove usisavača koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti u nepropusnim vrećicama. Pritom se pridržavajte važećih propisa za zbrinjavanje takvog otpada.
- Po završetku radova očistite područje održavanja.

##

Povremeno spremnik (1) obrišite uobičajenim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje i zatim ga ostavite da se dobro osuši.

##

- Uhvatite poklopac filtra pri otvaranju za spojnicu za zatvaranje i pazite da je otvoreni poklopac filtra uglavljen u okomitom položaju. U slučaju pada poklopca filtra postoji opasnost od ozljeda.

Usisna snaga ovisi o stanju filtra. Stoga redovito očistite filtar.

Odmah zamijenite oštećeni plosnati naborani filtar (34).

- Povucite spojnicu za zatvaranje (26) i zakrenite poklopac filtra (43) prema gore tako da se uglavi u okomitom položaju.
- Uhvatite plosnati naborani filtar (34) za lamele i izvadite ga prema gore.
- Uklonite prašinu i prljavštinu koja je nastala pri vađenju plosnatog naboranog filtra (34) vlažnom krpom od ruba spremnika (1).
- Plosnati naborani filtar možete isprati pod mlazom vode.
- Umetnite novi odn. očišćeni plosnati naborani filtar (34) i pritom pazite na siguran i ispravan dosjed.
- Zatvorite poklopac filtra (43) tako da se čujno uglavi.

##

- Predfiltar se ne smije prati.

- Ne posežite s gornje strane između držača za vođenje i usisavača kako biste deblokirali poklopac predfiltra. Inače vam se može zaglaviti šaka.

Povucite držač za vođenje (42) prema gore tako da je poklopac predfiltra dostupan sa stražnje strane.

Pritisnite tipku za deblokadu (28) poklopca predfiltra (27) i izvadite iz pretinca predfiltra.

Izvadite predfiltar (44).

Iščetkajte lamele predfiltra mekom četkom.

Stavite predfiltar u poklopac predfiltra (27).

Stavite poklopac predfiltra (27) u pretinac predfiltra i zaklopite ga.

##

Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.

Skinite gornji dio usisavača (12).

Ispraznite spremnik (1).

Pomaknite plovak (46) ili ga lagano otresite kako biste uklonili prljavštinu.

Plovak (46) očistite mekom krpom.

Po potrebi možete izvaditi plovak. U tu svrhu pritisnite blokadu (47) i izvadite plovak (46).

Magnet (48) očistite četkom.

Ponovno umetnite plovak (46).

##

- Omotajte mrežni kabel oko držača kabela (19).
- Utaknite pribor u za to predviđene držače.
- Namotajte montirano usisno crijevo (29) u pretinac za usisno crijevo. Povucite obje potezne trake (13) prema gore i uglavite u otvore za pričvršćivanje.
- L-BOXX pričvrstite na prihvate (11).
- Izvadite plastičnu vrećicu/filtarsku vrećicu od flisa kada je puna.
- Usisavač nosite držeći za ručku za prenošenje (10).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju na ravnu podlogu i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.
- Za fiksiranje upravljačkih kotača (17) pritisnite kočnicu upravljačkog kotača (18) prema dolje.
- Za lakši transport usisavača uz poštedu leđa ispraznite spremnik do kraja ili zbrinite punu plastičnu vrećicu/filtarsku vrećicu od flisa.
- Deblokirajte kočnicu upravljačkog kotača (18) za pomicanje ili za vuču usisavača.
- Samo izvučeni držač za vođenje (42) koristite za pomicanje usisavača ili za vuču usisavača. Nije dopuštena vuča usisavača s držačem za vođenje preko podesta. U tu svrhu treba upotrebljavati ručku za nošenje.
- Pazite da se pri nošenju usisavača na stepenicama ne nalaze druge osobe izravno iza vas ako biste neočekivano ispustili usisavač.