# Вологе відсмоктування

- Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оливу, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил, пил, що горить, та вибухонебезпечний пил. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

- Пилосмок не дозволяється використовувати в якості помпи для води. Пилосмок призначений для відсмоктування водно-повітряної суміші.

Вказівка: Вимоги щодо ступеню фільтрації (пил класу L) підтверджені лише для сухого відсмоктування.

##

Спорожніть ємність (1) і вийміть пластиковий мішок (32) або нетканий полотняний фільтрувальний мішок (40).

Перевірте датчик рівня заповнення (45) на наявність забруднень. Тільки чистий датчик рівня заповнення дозволяє пилососу автоматично вимикатися, коли ємність заповнена див. Очищення датчика рівня заповнення (див. мал. Q−R).

- Під час вологого прибирання необхідно вимкнути автоматичне очищення фільтра.

Натисніть кнопку автоматичного очищення фільтра (8), щоб активувати ручне очищення фільтра див. Ручне очищення фільтра. Таким чином, автоматичне очищення фільтра вимикається, а світлодіодний індикатор A (5) гасне.

##

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Негайно вимкніть пилосмок при витіканні піни або води і спорожніть ємність. Інакше пилосмок може пошкодитися.

Щоб увімкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 1.

Пилосос обладнаний датчиками рівня заповнення (45). При досягненні максимального рівня заповнення пилосос автоматично вимикається, а два світлодіодні індикатори A (5) і M (6) блимають синхронно 1 раз на секунду. Захист від повторного запуску активовано, але його можна деактивувати, увімкнувши/вимкнувши пилосос 1 раз.

Вказівка: Регулярно перевіряйте рівень заповнення і вчасно спорожняйте ємність.

Щоб вимкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 0.

Тримаючи ємність (1) за задню частину рукоятки (21), поверніть її вперед, щоб злити рідину.

##

Очищайте датчик рівня заповнення після кожного вологого прибирання (45) див. Очищення датчика рівня заповнення (див. мал. Q−R).

Після вологого відсмоктування для запобігання утворенню плісняви:

- Вийміть плаский складчастий фільтр (34) і дайте йому добре просохнути.
- Зніміть кришку відсмоктувача (12), відкрийте кришку фільтра (43) і дайте обом деталям добре просохнути.