# 自动/手动过滤器清洁（见图M）

## 自动过滤器清洁

提示：接通吸尘器时，自动过滤器清洁为默认设置。

LED指示灯A(5)常亮。

使用自动过滤器清洁时，扁平折叠式过滤器(34)每15秒通过2次空气振荡（伴随脉动噪音）清洁一次。

定期使用过滤器清洁可提高过滤器的使用寿命。

为达到理想的过滤器使用寿命，只有在特殊情况下，如进行湿式吸尘时，才停用自动过滤器清洁。

## 手动过滤器清洁

按压手动过滤器清洁按钮(7)，以执行手动过滤器清洁。扁平折叠式过滤器(34)通过2次空气振荡清洁。LED指示灯M (6)亮起白色2秒。当LED指示灯M (6)熄灭时，可以触发下一次空气振荡。为此，再次按压手动过滤器清洁按钮(7)。

提示：进行手动过滤器清洁时，注意每次按下按钮的时间间隔为2−3秒。多次连续按下手动过滤器清洁按钮(7)会触发吸尘器过热保护。过热保护会在一段时间后自动解除 参见 排除故障。

按下自动过滤器清洁按钮(8)，以关闭手动过滤器清洁。

表面脏污的扁平折叠式过滤器功能完全正常。无需通过拍打或吹净扁平折叠式过滤器进行手动清洁，这甚至会损坏过滤器。