# Automatisk/manuell filterrengöring (se bild M)

## Automatisk filterrengöring

Observera: den automatiska filterrengöringen vid påslagning av dammsugaren är inställd som standard.

Indikatorlampan A (5) lyser fast.

Vid automatisk filterrengöring rengörs veckfiltret (34) var 15:e s med hjälp av två luftstötar (pulserande ljud).

Vid regelbunden användning av filterrengöringen ökar filtrets livslängd.

För att uppnå optimal filterlivslängd, avaktivera endast den automatiska filterrengöringen i undantagsfall, t.ex. vid våtsugning.

## Manuell filterrengöring

Tryck på knappen manuell filterrengöring (7) för att utföra den manuella filterrengöringen. Veckfiltret (34) rengörs med hjälp av två luftstötar. Indikatorlampan M (6) lyser i vitt i 2 s. När indikatorlampan M (6) slocknar kan nästa luftstöt utlösas. Tryck på knappen manuell filterrengöring (7) igen.

Observera: vid manuell filterrengöring ska tiden mellan varje knapptryck vara 2−3 s. Om knappen manuell filterrengöring (7) trycks in kontinuerligt flera gånger kommer dammsugarens överhettningsskydd att utlösas. Överhettningsskyddet återställs efter en viss tidsperiod se Störningsåtgärder.

För att stänga av manuell filterrengöring, tryck på knappen automatisk filterrengöring (8).

Ett veckfilter som bara har ytlig smuts är fullt funktionsdugligt. Manuell rengöring av veckfiltret med hjälp av knackning eller blåsning är inte nödvändigt och kan dessutom skada filtret.