# Тоқыма сүзгі қабын енгізу/шығару (құрғақ сору) (G−H суреттерін қараңыз)

L шаң класына сәйкес келетін заттектерді құрғақ сору үшін тоқыма сүзгі қабын (40) (керек-жарақ) пайдалануға болады.

Шектік мәні ≥ 1 мг/м3 болатын немесе болмайтын заттектер (L шаң класы бойынша) сорылса, контейнерге тікелей соруға болады.

Нұсқау: тоқыма сүзгі қабын пайдалану кезінде сүзгіні автоматты түрде тазалау функциясын өшіріңіз қараңыз Сүзгіні автоматты түрде/қолмен тазалау (M суретін қараңыз).

ЕСКЕРТУ

Сорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шаңды жұтады. Босату және техникалық қызмет көрсету әрекеттерін, соның ішінде шаң жинағыш контейнерді тазалау бойынша жұмыстарды мамандандырылған кәсіпорындарға орындауға тапсырыңыз. Тиісті қорғаныс жабдығы қажет болады. Сорғышты толық және мұқият енгізілген сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.

Жапқыштарды (15) ашып, сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) алып тастаңыз.

Енгізу үшін тоқыма сүзгі қабын (40) тоқыма сүзгі қабының ұстағышына (39) жалғап, тоқыма сүзгі қабын (40) ұстағышымен (39) бірге контейнерге (1) салыңыз.

Шығару үшін бүкіл тоқыма сүзгі қабының саңылауын жапқышынан тарту арқылы жабыңыз. Жабылған тоқыма сүзгі қабын (40) тоқыма сүзгі қабының ұстағышынан (39) тартып алыңыз да, сорғыштан шығарыңыз.

Сорғыштың жоғарғы бөлігін (12) қайтадан орнатып, жапқыштарды (15) жабу арқылы контейнерді (1) сорғыштың жоғарғы бөлігімен (12) байланыстырыңыз.