# Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với số liệu ghi trên nhãn loại máy của máy hút bụi.

- Bạn hãy thông tin về các qui định/luật hiện hành liên quan đến bụi gây hại đến sức khỏe tại đất nước của bạn.

Máy hút bụi được dùng để hút và loại bỏ những chất sau đây:

- Các loại bụi có giới hạn tiếp xúc > 1 mg/m3

Thông thường, máy hút bụi có thể không nên sử dụng trong phòng, nơi có sẵn nguy cơ gây nổ.

Để đảm bảo công suất hút bụi tối ưu, bạn phải luôn duỗi thẳng ống hút mềm (29) hoàn toàn phía trước nắp trên cùng của máy hút bụi (12).

## Điều chỉnh lực hút

Bằng bộ điều chỉnh công suất hút (9) bạn có thể điều chỉnh liên tục lực hút.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (9) để sử dụng cho những đám bụi lớn về mức công suất hút tối đa.

Cài đặt bộ điều chỉnh công suất hút (9) để sử dụng cho những đám bụi nhỏ và để điều chỉnh lực hút giữa dụng cụ điện đã kết nối và bề mặt phôi gia công (ví dụ như khi mài) về vị trí của công suất hút thấp.

## Ổ cắm trên máy hút bụi

- Hãy lưu ý công suất kết nối cho phép của ổ cắm trên máy hút bụi. Vượt quá công suất kết nối tối đa cho phép có thể dẫn đến máy hút bụi bị quá tải. Khóa bảo vệ động cơ được kích hoạt. Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.

Ngay khi phích cắm điện của máy hút bụi được cắm vào ổ cắm và công tắc chính ở vị trí 1, ổ cắm cho dụng cụ điện (4) có điện áp. Nó có thể được sử dụng làm đầu nối điện bên ngoài trên máy hút bụi, ví dụ khi làm việc với hệ thống hút. Trong vị trí 1+, hệ thống khởi động/dừng tự động của máy hút bụi được kích hoạt. Máy hút bụi có thể được bật từ xa bằng dụng cụ điện được kết nối.