# الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلی صور الشافطة علی صفحات الرسوم التخطيطية.

(1) | الوعاء
(2) | المفتاح الرئيسي
(3) | حاضن الخرطوم
(4) | مقبس العدة الكهربائية
(5) | موشر LED A للوضع الأوتوماتيكي لتنظيف الفلتر
(6) | موشر LED M للوضع اليدوي لتنظيف الفلتر
(7) | زر التنظيف اليدوي للفلتر
(8) | زر وظيفة تنظيف الفلتر الأوتوماتيكية
(9) | مفتاح التحكم في قدرة الشفط
(10) | مقبض حمل
(11) | حاضن نظام الحمل L-BOXX‏
(12) | الجزء العلوي من الشافطة
(13) | شريط السحب
(14) | فتحة التثبيت
(15) | قفل الجزء العلوي من الشافطة
(16) | عجلة
(17) | عجلة توجيه
(18) | مكبح عجلة التوجيه
(19) | حامل الكابل
(20) | قضبان التوجيه لممسك التوجيه القابل للإخراج
(21) | نطاق المسك الخلفي
(22) | حامل فوهة الأرضيات
(23) | فوهة الأرضيات
(24) | فوهة الفرشات كومبي
(25) | مهايئ الشفط كومبي (للعدة الكهربائية)
(26) | طرف غلق غطاء الفلتر
(27) | غطاء الفلتر الأولي
(28) | زر فك إقفال الفلتر الأولي
(29) | خرطوم الشفط
(30) | ماسورة الشفط
(31) | القطعة المنحنية
(32) | كيس بلاستيكي
(33) | فتحة مرور الهواء
(34) | فلتر الطيات المسطح
(35) | زر انضغاطي لخرطوم الشفط
(36) | مهايئ PowerTool (الجزء الأمامي)
(37) | مهايئ PowerTool (الجزء الخلفي)
(38) | زر فك إقفال فوهة الفرشات كومبي
(39) | حامل كيس الفلتر القماشيA)
(40) | كيس الفلتر القماشيA)
(41) | زر انضغاطي لممسك التوجيهA)
(42) | ممسك توجيه قابل للإخراجA)
(43) | غطاء فلتر الطيات المسطح
(44) | الفلتر الأولي
(45) | مستشعر مستوى الملء
(46) | عوامة
(47) | قفل العوامة
(48) | مغناطيس

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.