# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60335‑2‑69.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить 73 дБ(A). Похибка K = 2 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. Вдягайте навушники!

Загальна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.