# Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1200 | 1200
Dažnis | Hz | 50–60 | 60
Rezervuaro talpa (bruto) | l | 40 | 40
Talpa neto (sauso) | l | 28 | 26
Talpa neto (skystis) | l | 20 | 18
Maks. išretinimasA) |
Siurblys | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
Maks. srautasA) |
Siurblys | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Dulkių klasė |  | L | L
SvorisB) | kg | 14,0 | 14,5
Apsaugos klasė |  | /I | /I
Apsaugos tipas |  | IPX4 | IPX4

A)

  Išmatuota su Ø 28 mm ir 4 m ilgio siurbimo žarna

B)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja, kai yra nurodyta nominalioji įtampa. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

## Kištukinis lizdas ant siurblio

Prijungto elektrinio įrankio leidžiamoji prijungimo galia
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią.
Šios tam tikrai šaliai skirtų modelių vertės gali skirtis. Prašome laikytis ant dulkių siurblio kištukinio lizdo pateiktų duomenų.