# Uittrekbare geleidingsbeugel monteren (accessoire) (zie afbeeldingen J−K)

Aanwijzing: De uittrekbare geleidingsbeugel kan niet worden gedemonteerd. Let bij de montage op de juiste uitlijning van de geleidingsbeugel.

Lijn de geleidingsbeugel (42) vóór het plaatsen aan de hand van de markering R (rechts) en L (links) uit.

Plaats de geleidingsbeugel (42) in de geleiderails (20).

Duw de geleidingsbeugel (42) tot aan de aanslaglijn omlaag tot de geleidingsbeugel hoorbaar vastklikt.

Druk op de drukknop (41) om de lengte van de geleidingsbeugel (42) te veranderen.