# Ievietojiet/izņemiet vilnas filtra maisu (sausa uzsūkšana) (skatīt G−H attēlus)

Vakuuma materiālu žāvēšanai atbilstoši L putekļu klasei varat izmantot vilnas filtra maisu (40) (piederumi).

Uzsūcot vielas bez ekspozīcijas vērtības, kā arī vielas, kuru ekspozīcijas vērtība ≥ 1 mg/m3 (kas atbilst putekļu klasei L), tās var iesūkt tieši vakuumsūcēja tvertnē.

Piezīme: Izmantojot vilnas filtra maisu, izslēdziet automātisko filtra tīrīšanu skatīt Automātiska/manuāla filtra tīrīšana (skatīt attēlu M).

BRĪDINĀJUMS

Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja iztukšošanu un apkopi, tai skaitā putekļu savācējtvertnes noņemšanu veiktu vienīgi kvalificēts personāls. Strādājot ar vakuumsūcēju, nepieciešams lietot atbilstošu aizsargaprīkojumu. Nedarbiniet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnā apjomā aprīkots ar filtru sistēmu. Tas var būt bīstami veselībai.

Atveriet fiksatorus (15) un noņemiet piesūcekņa augšējo (12) daļu.

Lai ievietotu vilnas filtra maisu (40) uz vilnas filtra maisa turētāja (39) un ievietojiet vilnas filtra maisu (40) ar vilnas filtra maisu (39) turētājā (1).

Lai to izņemtu, aizveriet pilnā vilnas filtra maisa atveri, pavelkot aiz aizdares. Izvelciet slēgto vilnas filtra maisu (40) no vilnas filtra maisa turētāja (39) un izņemiet to no vakuumsūcēja.

Uzlieciet atpakaļ vakuumsūcēja augšējo daļu (12) un, aizverot fiksatorus (15), savienojiet tvertni (1) ar vakuumsūcēja augšējo daļu (12).