# Odpravljanje motenj

- Če pride do težave (npr. zloma filtra), je treba sesalnik takoj izklopiti. Pred vnovičnim zagonom je treba težavo odpraviti.

Težava | Ukrepi
--- | ---
Sesalna turbina se ne zažene. | Preverite omrežni kabel, omrežni vtič, varovalko, vtičnico in senzorje napolnjenosti (45).
Glavno stikalo (2) je v položaju za samodejni vklop/izklop. Glavno stikalo (2) prestavite na simbol za sesanje oz. vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (4).
Sesalna turbina se izključi. | Pri mokrem sesanju LED-prikaza A in M počasi hkrati utripata. Izpraznite zbiralnik (1).
Pri suhem sesanju LED-prikaza A in M hitro hkrati utripata: preobremenitvena zaščita vtičnice na sesalniku je vklopljena. Izklopite električno orodje.
Sesalnik se izklopi. | Preobremenitev sesalnika zaradi prekoračitve največje dovoljene napetosti na vtičnici na sesalniku: zaščita motorja pred preobremenitvijo se sproži. Sesalnik pošljite pooblaščenemu serviserju Bosch.
Sesalna turbina se po izpraznjenju zbiralnika ne zažene znova. | Izklopite sesalnik in počakajte 5 s, nato pa ga po 5 s znova vklopite.
Senzorje napolnjenosti (45) ter vmesni prostor med senzorji napolnjenosti (45) očistite s ščetko.
Sesalna moč slabi. | Očistite zamašeno sesalno šobo, sesalno cev, gibko sesalno cev (29) ali odstranite ploski nagubani filter (34).
Zamenjajte plastično vrečko (32)/filtrsko vrečko iz filca (40).
Pokrov filtra (43) se mora pravilno zaskočiti.
Pravilno namestite zgornji del sesalnika (12) in zaprite zapirali (15).
Zamenjajte ploski nagubani filter (34).
Uhajanje prahu med odsesavanjem | Preverite, ali je ploski nagubani filter (34) pravilno nameščen.
Zamenjajte ploski nagubani filter (34).
Samodejni izklop (mokro sesanje) se ne vklopi. | Senzorje napolnjenosti (45) ter vmesni prostor med senzorji napolnjenosti (45) očistite s ščetko.
Ves čas preverjajte napolnjenost.
Samodejno čiščenje filtra ne deluje. | S pritiskom tipke za ročno čiščenje filtra (7) preklopite v ročni način. Če s tem težave ne odpravite, se obrnite na pooblaščenega serviserja Bosch.
Ročnega čiščenja filtra ni mogoče sprožiti. | Zaščita pred pregrevanjem sesalnika je vklopljena. Če 10-krat zapored pritisnete tipko za ročno čiščenje filtra (7), se sproži zaščita pred pregrevanjem. Zaščita pred pregrevanjem se po 20 s samodejno izklopi. Če 30-krat zapored pritisnete tipko za ročno čiščenje filtra (7), se sproži zaščita pred pregrevanjem. Zaščita pred pregrevanjem se po 4 min samodejno izklopi. Če s tem težave ne odpravite, se obrnite na pooblaščenega serviserja Bosch.
Samodejno čiščenje filtra se ne zažene. | Kontaktirajte pooblaščenega serviserja Bosch.