# Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Potenza assorbita nominale | W | 1200 | 1200
Frequenza | Hz | 50–60 | 60
Capacità del serbatoio (lorda) | l | 40 | 40
Capacità netta (materiale secco) | l | 28 | 26
Capacità netta (liquido) | l | 20 | 18
DepressioneA) |
Aspiratore | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
PortataA) |
Aspiratore | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Classe di polveri |  | L | L
PesoB) | kg | 14,0 | 14,5
Classe di protezione |  | /I | /I
Grado di protezione |  | IPX4 | IPX4

A)

  Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da Ø 28 mm e 4 m di lunghezza

B)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per le tensioni nominali indicate. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

## Presa dell’aspiratore

Potenza di allacciamento ammessa dell’elettroutensile collegato
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Tensione nominale | Potenza massima | Potenza minima
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell’elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente dell’aspiratore per la polvere.